**附件2：**

**国家大面积停电事件分级标准**

1. **特别重大大面积停电事件**　　达到下列情况之一的，为特别重大大面积停电事件：
　　1.区域性电网：减供负荷30%以上。
　　2.省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷30%以上，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷40%以上。
　　3.直辖市电网：减供负荷50%以上，或60%以上供电用户停电。
　　4.省、自治区政府所在地城市电网：负荷2000兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。
　　**二、重大大面积停电事件**　　达到下列情况之一的，为重大大面积停电事件：
　　1.区域性电网：减供负荷10%以上30%以下。
　　2.省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷13%以上30%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷16%以上40%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷50%以上。
　　3.直辖市电网：减供负荷20%以上50%以下，或30%以上60%以下供电用户停电。
　　4.省、自治区政府所在地城市电网：负荷2000兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷2000兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。
　　5.其他设区的市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。
　　**三、较大大面积停电事件**　　达到下列情况之一的，为较大大面积停电事件：
　　1.区域性电网：减供负荷7%以上10%以下。
　　2.省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷10%以上13%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷12%以上16%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷20%以上50%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷40%以上。
　　3.直辖市电网：减供负荷10%以上20%以下，或15%以上30%以下供电用户停电。
　　4.省、自治区政府所在地城市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。
　　5.其他设区的市电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。
　　6.县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。
　　**四、一般大面积停电事件**　　达到下列情况之一的，为一般大面积停电事件：
　　1.区域性电网：减供负荷4%以上7%以下。
　　2.省、自治区电网：负荷20000兆瓦以上的减供负荷5%以上10%以下，负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下的减供负荷6%以上12%以下，负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下的减供负荷10%以上20%以下，负荷1000兆瓦以下的减供负荷25%以上40%以下。
　　3.直辖市电网：减供负荷5%以上10%以下，或10%以上15%以下供电用户停电。
　　4.省、自治区政府所在地城市电网：减供负荷10%以上20%以下，或15%以上30%以下供电用户停电。
　　5.其他设区的市电网：减供负荷20%以上40%以下，或30%以上50%以下供电用户停电。
　　6.县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40%以上60%以下，或50%以上70%以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40%以上，或50%以上供电用户停电。
　　上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。